Описание внешнего вида жилета

Жилет женский повседневный прямого силуэта из плащевой ткани.

Базовый размер 164-100-108. Застежка центральная бортовая на четыре обметанные петли и четыре пуговицы.

Перед состоит из двух частей с накладными карманами вход, которых обработан швом в подгибку с открытым срезом. Один боковой срез кармана входит в боковой шов жилета. Вырез горловины V-образный.

Спинка состоит из одной части.

Жилет без воротника и без подкладки.

По краю горловины, борта и проймы выполнена отделочная строчка шириной 0,5 - 0,7см.